\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
    xmode=log,
    ymode=log,
    xlabel={Retention Time [\unit{\milli\second}]},
    ylabel={Retention Error Rate},
    xmin=100, xmax=100000,
    ymin=1e-10, ymax=1,
    legend pos=north west,
    legend style={font=\footnotesize, draw=none, fill=none},
    width=1.0\linewidth,
    height=5.0cm,
]

    % Micron
    \addplot[smooth, very thick, color=blue]
        coordinates {
            (64,    0)       
            (128,   0)       
            (256,   0)       
            (512,   0)       
            (1024,  7.09901E-08)        
            (2048,  1.04063E-05)       
            (4096,  0.000465134)        
            (8192,  0.008722029)          
            (16384, 0.029783939)         
            (32768, 0.064471348)
            (65536, 0.102330153)
        };
    % Samsung
    \addplot[smooth, very thick, color=green]
        coordinates {
            (64,    0)       
            (128,   0)       
            (256,   0)       
            (512,   0)       
            (1024,  3.62517E-08)        
            (2048,  3.02603E-06)       
            (4096,  8.20644E-05)        
            (8192,  0.000688446)          
            (16384, 0.003470714)         
            (32768, 0.009178362)
            (65536, 0.018137646)
        };        
    % Hynix
    \addplot[smooth, very thick, color=orange]
        coordinates {
            (64,    0)       
            (128,   0)       
            (256,   0)       
            (512,   2.56114E-10)       
            (1024,  3.02272E-07)        
            (2048,  4.2077E-05)       
            (4096,  0.000996151)        
            (8192,  0.005669198)          
            (16384, 0.016854079)         
            (32768, 0.030819036)
            (65536, 0.047067711)
        };
    
\end{axis}
\end{tikzpicture}